InS_StArT
HE200.COM
1.0
^Highlight Ethernet for HE-100/HE-200,HE200.COM,IE0
^Highlight Ethernet for HE-200C/HE-200CB/HE-200CT,HE200.COM,IE0
^Highlight Ethernet for HE-205N/HE-205NB/HE-205NT,HE200.COM,IE0
^Highlight HE-205 Ethernet for NE2000 compatible,HE200.COM,IE0
?Please select the options that match your board's jumper settings.
!OIE0(INT)
2
@3
4
5
10
11
12
15
!OIE0(PORT)
@300
320
340
360
240
280
2C0
$OIE0(NODE ADDRESS)Optional Node Address
0
FFFFFFFFFFFF
*RIE0(FRAME)Media Frame Type(s)
?NOTE: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI Drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
