InS_StArT
PCIODI.COM
1.0
^PCI ETHERNET,PCIODI.COM,IE0
?Please select the options that match your board's jumper settings.
!OIE0(MEM)
@D0000
D4000
D8000
DC000
C0000
C4000
C8000
CC000
$OIE0(NODE ADDRESS)Optional Node Address
0
FFFFFFFFFFFF
*RIE0(FRAME)Media Frame Type(s)
?NOTE: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI Drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
