********************************************************************
Disco Installazione Driver per Stampanti EPSON Stylus
Per Windows(TM) 3.1 / Windows(TM) 95
********************************************************************
Versione 2.1B I (Italiano)
********************************************************************

Il software contenuto in questo dischetto Š fornito per
consentire all'utente di ottenere la migliore qualit… di stampa
con una stampante Epson della serie Stylus.

Questo file contiene i seguenti paragrafi:

1. Epson Stylus(TM) High Quality ESC/P2 Driver in ambiente Windows(TM) 3.1/95
   1.1 Importanti informazioni legali
   1.2 Suggerimenti d'uso
   1.3 Note applicative

2. Che cos'Š l'opzione "Banner" (Solo Stylus 1500)
   2.1 Come stampare con questa opzione

3. Taratura della stampante
   3.1 Esecuzione delle utility di taratura
   3.2 Taratura in modo alta velocit…
   3.3 Allineamento della stampa in nero e a colori
   3.4 Uso del mouse e della tastiera (Solo Stylus COLOR, Pro e Pro XL)
   3.5 Note (Solo Stylus COLOR, Pro e Pro XL)

4. Supporto tecnico / Informazioni



1. Epson Stylus(TM) High Quality ESC/P2 Driver in ambiente Windows(TM) 3.1/95
=============================================================================

1.1 Importanti informazioni legali
----------------------------------

Le informazioni contenute in questo documento e il software
definito "Epson Stylus High Quality ESC/P2 - Driver per
stampanti in ambiente Windows(TM) 3.1/95" (detto semplicemente in
seguito "driver") sono forniti nello stato in cui si trovano
senza che questo implichi alcuna garanzia implicita o esplicita
sulla commerciabilit… e/o l'impiego degli stessi per scopi
particolari.

Il driver pu• essere copiato e diffuso solo tra utenti di
stampanti Epson. Tutti i file devono essere copiati senza
apportare loro alcuna modifica. Tutti i componenti del driver
devono essere distribuiti insieme. Il driver non pu• essere
venduto.

Copyright (c) 1994-1996 Seiko Epson Corporation
Copyright (c) 1994-1996 Software 2000 Ltd.


1.2 Suggerimenti d'uso
----------------------

La stampa Š molto lenta
-----------------------
Verificate le opzioni di stampa. Se l'opzione MicroWeave
Š selezionata, la stampa monocromatica risulta estremamente
lenta, mentre la velocit… della stampa a colori non Š influenzata
dall'opzione MicroWeave.  Disattivate l'opzione MicroWeave per
migliorare la velocit… di stampa. Nella stampa monocromatica,
l'opzione MicroWeave dovrebbe essere usata solo per stampe di
particolare qualit….

Gli altri metodi per velocizzare la stampa sono: attivare
l'opzione di stampa ad alta velocit…, disattivare l'opzione
mezzetinte, effettuare la stampa monocromatica delle immagini a
colori o ridurre la risoluzione di stampa.

Windows 3.0
-----------
Questo driver non supporta Windows 3.0 e per utilizzarlo dovete
aggiornare il vostro sistema a Windows 3.1 o a una versione successiva.

Monitor EGA e CGA
-----------------
Questo driver non funziona correttamente con i monitor EGA e CGA.
Per superare questo inconveniente potete, a vostra scelta, usare
il driver standard EGA o CGA fornito da Windows o aggiornare il
vostro monitor allo standard VGA.

Per non occupare memoria
------------------------
Se avate bisogno di aver tutta la memoria disponibile, chiudete
lo Spooler Epson richiamandolo con Alt+Tab e chiudendolo con Alt+F4.

La qualit… dell'immagine non Š buona
------------------------------------
L'immagine che appare nel corso dell'utilizzo del driver Š
visualizzata al meglio con i monitor che supportano 256 colori o
pi—. Impostate la visualizzazione (nel Pannello di controllo) a
256 colori o pi—. Se il vostro monitor o la vostra scheda
grafica non supportano pi— di 16 colori, potete sostituire
l'immagine con un'altra a vostra scelta. Fate un doppio clic
sull'immagine per sostituirla e successivamente qualsiasi
immagine a 1, 4 8 bit contenuta in un file.BMP. Se tentate di
caricare un'immagine a 24 bit, otterrete un messaggio di
"Formato non supportato". Comunque, a seconda dell'immagine che avete
scelto, le funzioni di preview potrebbero non funzionare.
Se successivamente desiderate tornare a utilizzare l'immagine
originale fornita con il driver, lo potrete fare facendo un
doppio clic sull'immagine corrente e caricando il file
denominato EPSON.BMP che si trova nel subdirectory WINDOWS\SYSTEM.

Alcune opzioni non possono essere selezionate
---------------------------------------------
Il driver Š impostato cosŤ da offrirvi solo le combinazioni di
opzioni utilizzabili. Ad esempio, se selezionate l'opzione di
stampa a 720 dpi, sono disponibili solo i metodi di gestione
delle mezzetinte.

Il testo a colori non viene stampato correttamente
--------------------------------------------------
Usate uno dei metodi diffusi per la stampa delle mezzetinte.

Se tentate di installare nuovamente il driver, pu• apparire il
messaggio "Questo driver non pu• essere aggiornato perch‚ Š
utilizzato attualmente da Windows",. In questo caso dovete
chiudere lo Spooler e riprovare la procedura di installazione.

La prima linea vicino al margine superiore non Š stampata correttamente
-----------------------------------------------------------------------
Quando si stampa a 720 dpi con MicroWeave abilitato, la stampa vicino al
margine superiore risulta leggermente distorta. Per eliminare questo problema
utilizzare l'applicativo in uso per abbassare il margine superiore.


EPSON Spool Manager non stampa
------------------------------
Usare Windows Print Manager per verificare la "Porta di stampa utilizzata" 
e verificare la porta di stampa del EPSON Spool Manager all'interno di 
Windows.

Tipo di Errore "Questo driver non aggiorna il programma perch‚ Š gi… in uso"
----------------------------------------------------------------------------
Occorre reinstallare il driver. Chiudere Epson Spooler e far ripartire il 
tutto.

La prima linea vicino al margine superiore non Š stampata correttamente
-----------------------------------------------------------------------
Quando si stampa a 720 dpi con MicroWeave abilitato, la stampa vicino al
margine superiore risulta leggermente distorta. Per eliminare questo problema
utilizzare l'applicativo in uso per abbassare il margine superiore.

Microsoft Windows(TM) Printing System
-------------------------------------
Quando i driver EPSON Stylus e Windows Printing System sono installati nel 
medesimo sistema di Windows 95,	si possono creare dei problemi in fase di 
stampa. Per evitare tali problemi, aprire la finestra Propriet… di ogni
stampante non utilizzata e selezionare "FILE (crea un file sul disco)" 
come impostazione della porta stampante."

SETUP.EXE il driver non e' installato
-------------------------------------
Se il Pannello di Controllo e' aperto e viene eseguito SETUP.EXE, il driver 
non viene installato perche' il Pannello di Controllo sovrascrive il WIN.INI.
Chiudere il Pannello di Controllo ed eseguire nuovamente SETUP.EXE.

Interfaccia Parallela EPSON C82345*
-----------------------------------
Le informazioni attraverso l'interfaccia Parallela C82345* non vengono lette. 
Selezionare all'interno di EPSON Spool Manager "Usa Print Manager per questa 
porta" nella finestra Coda.


1.3 Note applicative
--------------------

Micrografx Designer 4.0
-----------------------
Le immagini importate che contengono una scala di grigi possono
essere stampate in nero a causa di un difetto del programma.
Per stampare le immagini correttamente, potete seguire una di
queste possibilit…:

a) Impostare la stampante per la stampa a colori;
b) Selezionare un metodo non diffuso di trattamento delle mezzetinte;
c) Impostare la scheda grafica a 256 colori.

Adobe Photoshop 2.5
-------------------
Evitate di stampare direttamente su file perch‚ questa opzione
pu• generare un errore generale di protezione con il conseguente
blocco del sistema. Il problema si risolve solo aggiornando il
programma alla versione 2.5.1 o successiva.
 
Schede grafiche basate su microprocessore S3
--------------------------------------------
Se la vostra scheda grafica Š basata su un microprocessore S3,
Š possibile che qualche elemento del driver non sia visualizzato
correttamente pur senza influenzare la qualit… di stampa. Per
risolvere il problema Š necessario contattare il fabbricante
della scheda per ottenere un aggiornamento del driver della
scheda stessa.

AmiPro 3.0
----------
Ci pu• essere la possibilit… che si manifesti un errore "General Protection 
Fault" quando viene selezionata una immagine troppo grande con AmiPro 
utilizzando la stampa in background. Se vi trovate in questa condizione, 
disabilitate la stampa in background con la seguente procedura:
a) Selezionare Tools/User Setup
b) Selezionare Options
c) Se il box "Print Background" Š selezionato cliccatelo per deselezionarlo.

CorelDRAW! 5.0E2
----------------
Se si presenta l'errore General Protection Fault Error, o la stampa risulta 
distorta utilizzando immagini in bianco e nero o stampe a 2 soli colori con 
questa versione di CorelDRAW!, effettuare la seguente modifica:
a) Aprire CORELPRN.INI con un text editor. CORELPRN.INI lo si pu• trovare 
   all'interno della subdirectory di COREL50\CONFIG.
   esempio c:\corel50\config\corelprn.ini
b) Andare nella sezione: [Config]
c) Cercare la linea: DumpEntireBitmap=1
   Cambiare in       DumpEntireBitmap=0
d) Salvare e chiudere il file CORELPRN.INI.
e) Riavviare CorelDRAW!

Microsoft Excel 5.0
-------------------
Se e' selezionata una risoluzione video superiore ai 256 colori e si 
riscontrano dei problemi di stampa grafici utilizzando una risoluzione di 
720 dpi, effettuare le seguenti modifiche:
        - Selezionare una risoluzione video a 256 o 16 colori.
oppure  - Quando si stampano dei grafici con Excel, selezionare la stampa a 
          360 dpi.



2. Che cos'Š l'opzione "Banner" (Solo Stylus 1500)
==================================================

L'opzione "Banner" consente di stampare il modo continuo su fogli di carta
di lunghezza superiore a 110 cm (44 pollici) annullando il
margine superiore e inferiore che qualsiasi formato carta deve
rispettare per limiti meccanici della stampante.

Se selezionate l'opzione "Alimentazione manuale (Banner)" i margini superiore
e inferiore vengono annullati cosŤ che non vengano lasciati spazi bianchi in
una stampa su carta molto lunga.


2.1 Come stampare con questa opzione
------------------------------------

Se il vostro software applicativo supporta la stampa con l'opzione
"Banner", usate le impostazioni del vostro software.
Se invece il vostro software applicativo non supporta questa opzione dovete
seguire questa procedura:

Note:
  o Possono apparire ugualmente degli spazi bianchi che dipendono dal
    vostro software applicativo. Consultate la documentazione relativa.
  o Con l'opzione "Banner" Š possibile utilizzare carta di larghezza
    compresa tra 210 e 432 mm.

a) Selezionate "Alimentazione manuale (Banner)" come Origine carta nel driver
   della stampante.

b) Scegliete un formato carta nella lista dei formati supportati dal
   driver della stampante che corrisponda alle impostazioni di lunghezza
   del vostro software applicativo. Se il documento da stampare Š
   lungo pi— di 110 cm, dovete scegliere un formato carta che sia
   un sottomultiplo della lunghezza del vostro documento.

   Per esempio, se state stampando un documento lungo 66 pollici,
   dovete scegliere il formato "Long Paper 17 x 33" nella lista
   dei formati. La stampante moltiplica automaticamente per due 
   l'impostazione di lunghezza (33 x 2 = 66) per far corrispondere
   il formato alla lunghezza del documento.

Note:
  o Selezionate il pi— grande sottomultiplo del formato del vostro
    documento cosŤ da ridurre al minimo la possibilit… di far
    apparire spazi bianchi nello stampato.
  o Assicuratevi che il formato carta sia un sottomultiplo esatto della
    lunghezza del documento, altrimenti possono apparire spazi
    bianchi nello stampato.
  o Impostate i margini superiore e inferiore ai valori minimi
    seguendo le indicazioni della documentazione del vostro
    software applicativo.

c) Fate clic su OK per chiudere il driver e stampate il vostro 
   documento.

d) Dopo che avete concluso la stampa, togliete la carta in modulo
   continuo che dovesse essere rimasta nella fessura di alimentazione 
   prima di spegnere la stampante.
   Per togliere la carta non utilizzata, tagliatela nel retro della stampante
   nel punto il cui entra nella fessura di alimentazione e quindi premete
   il pulsante Load/Eject per far avanzare la carta e liberare cosŤ
   la stampante.



3. Taratura della stampante
===========================

3.1 Esecuzione delle utility di taratura
----------------------------------------
Per ottenere la pi— alta velocit… di stampa, Š necessario
procedere alla taratura della stampante.

L'utility di taratura viene copiata nella directory specificata sul disco 
rigido dai programmi SETUP. 

E' possibile accedere a questa utility:
- da Windows facendo clic sull'icona "Taratura EPSON Stylus" o "Taratura 
  EPSON Stylus - DOS" (Solo Stylus COLOR, Pro e Pro XL) nel gruppo "Stampanti
  EPSON", 
- oppure da DOS portandosi nella directory che la contiene e digitando ECALIB
  o TARATURA (Solo Stylus COLOR, Pro e Pro XL) seguito da invio.

A questo punto Š sufficiente seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo.


3.2 Taratura in modo alta velocit…
----------------------------------
Il modo ad alta velocit… consiste nell'impostazione della stampa
bidirezionale sulla stampante. Normalmente la vostra stampante
Epson Stylus stampa solo da sinistra a destra effettuando una
corsa a vuoto da destra a sinistra per riposizionare la testina.
In modo ad alta velocit… la stampante stampa sia da sinistra a
destra sia da destra a sinistra, migliorando notevolmente le
prestazioni complessive della stampante.

Anche se tutte le stampanti vengono tarate in fabbrica al
momento del collaudo, pu• essere necessario effettuare nuovamente
la taratura di tanto in tanto per mantenere alta la qualit…
complessiva della stampa anche se dovrebbe essere necessario
effettuare la taratura una volta sola.

Per verificare se Š necessario effettuare nuovamente una
taratura, stampate un documento, disattivate il modo ad alta
velocit… e provate a ristampare il documento. Se la qualit… di
stampa migliora nettamente, Š necessario ripetere la taratura
della stampante.

In particolare, Š necessario procedere alla taratura se:

  o le linee verticali appaiono disallineate;
  o i caratteri appaiono mossi o spezzati;
  o appaiono delle "crepe" nella stampa delle mezzetinte.


3.3 Allineamento della stampa in nero e a colori
------------------------------------------------
Se disponete di una stampante a colori come la Stylus COLOR o Pro XL, Š
necessario allineare la testina per la stampa in nero con quella
per la stampa a colori.

Anche se le testine vengono allineate in fabbrica al
momento del collaudo, pu• essere necessario effettuare nuovamente
l'allineamento di tanto in tanto per mantenere alta la qualit…
complessiva della stampa.

In particolare, Š necessario procedere al riallineamento delle
testine se:

  o la stampa in nero e quella a colori non si sovrappongono perfettamente;
  o appaiono delle righe bianche tra la stampa in nero e quella a
    colori.


3.4 Uso del mouse e della tastiera (Solo Stylus COLOR, Pro e Pro XL)
--------------------------------------------------------------------
Uso del mouse
Se il vostro mouse, pur essendo correttamente collegato al
computer,  non funziona, Š necessario uscire dall'utility e
installare il driver del mouse.  Le istruzioni sono contenute
nella documentazione che accompagna il mouse.

Uso della tastiera
Se non volete usare il mouse, potete usare direttamente la
tastiera per scegliere tra le opzioni dell'utility di taratura.
La funzione dei tasti Š la seguente:

Tab                     Consente di muoversi tra le opzioni 
<tasti frecccia>        Consente di muoversi all'interno di un'opzione
<Invio>                 Sceglie un'opzione


3.5 Note (Solo Stylus COLOR, Pro e Pro XL)
------------------------------------------
Questa ulitity annulla alcune delle impostazioni della
stampante. E' perci• importante non modificare l'impostazione
della direzione di stampa dopo aver usato questa utility. Le
altre opzioni possono essere modificate liberamente.

Stylus 800, 1000
Auto print Direction: Off
Network I/F mode: Off
Mixed text/graphic mode: Off
Auto line feed mode: Off

Stylus 300
Auto print Direction: Off
Network I/F mode: Off
Mixed text/graphic mode: Off
Auto line feed mode: Off
Loading position: 8.5mm

Stylus 400
Auto print Direction: Off
Network I/F mode: Off
Mixed text/graphic mode: Off
Auto line feed mode: Off
Loading position: 8.5mm

Stylus 800+
Auto print Direction: Auto
Network I/F mode: Off
Mixed text/graphic mode: Off
Auto line feed mode: Off

Stylus COLOR, Pro XL, Pro, 820, COLOR IIs o COLOR II
Print direction control: Auto
Network I/F mode: Off
Auto line feed mode: Off




4. Supporto tecnico / Informazioni
===================================
I driver per Windows 3.1 / Windows 95 sono stati sviluppati da Epson.
Per informazioni, contattate il vostro rivenditore Epson o la Hot line tecnica.



Vi auguriamo di utilizzare con soddisfazione questo driver.

