[Italiano]
PDREADME.TXT                MATROX GRAPHICS INC.              2001.02.28

                Matrox PowerDesk per Windows 95/98/Me


Nota: Questo file può contenere alcune informazioni aggiornate non 
tradotte nella lingua dell'utente. Ci scusiamo per l'inconveniente.


Sommario
========

- Descrizione della release
- Installazione
- Ulteriori informazioni
- Note, problemi e limitazioni


Descrizione del release
=======================

Il software Matrox PowerDesk include un driver dello schermo e 
alcune utilità. L'utilizzo di questo software consente di trarre 
pieno vantaggio dall'hardware della scheda grafica Matrox e di 
accedere alle caratteristiche di visualizzazione aggiuntive.


Installazione
=============

Per installare Matrox PowerDesk, avviare il programma di 
installazione incluso, quindi seguire le istruzioni che appaiono 
sullo schermo.

Tale programma installerà il software solo se nel computer è 
presente un modello supportato di scheda grafica Matrox. 


Ulteriori informazioni
======================

Per ulteriori informazioni relative a Matrox PowerDesk, consultare 
il file della Guida incluso con il prodotto. Per informazioni 
specifiche sulla scheda grafica Matrox, consultare il manuale della 
Matrox o il manuale del sistema.


Note, problemi e limitazioni
============================

- Supporto per DirectDraw, Direct 3D e DirectVideo

  Il driver DirectDraw fornito dalla Matrox è compatibile con 
  DirectX 2 (o versioni successive) e include il supporto per 
  Direct 3D. Affinché venga richiamato il driver DirectDraw/Direct 
  3D e si possa sfruttare l'accelerazione mediante hardware, DEVE 
  essere installato Microsoft DirectX 2 (o una versione 
  successiva), anche per i programmi che erano stati 
  originariamente scritti per Microsoft DirectX 1.

  Inoltre, se non è installata una versione recente di DirectX, 
  alcune caratteristiche di Matrox PowerDesk potrebbero non essere 
  disponibili.

  La Matrox fornisce DirectX sul CD-ROM Matrox. La versione più 
  recente di DirectX è disponibile presso il sito della Microsoft 
  sulla Web ed è incluso in molti programmi DirectX.

  IMPORTANTE: Se il programma di impostazione di DirectX richiede 
  di sostituire i driver video esistenti, fare clic su "No". In 
  caso contrario, il programma di impostazione installa driver 
  video che non sono ottimizzati come quelli della Matrox e che non 
  supportano il software di 
  PowerDesk.

  Si noti che a seconda dell'origine del software di Microsoft 
  DirectX, esso può non includere il supporto per DirectVideo. Per 
  ottenere una riproduzione più rapida dei file Indeo e Cinepak 
  AVI, bisogna installare il supporto per DirectVideo Microsoft.

- Bus master Matrox

  Il driver supporta il bus master. Il bus master è una 
  caratteristica che consente alle schede di espansione di eseguire 
  operazioni contemporaneamente a quelle eseguite dalla CPU del 
  computer. Se si possiede un computer Pentium che esegue le 
  operazioni rapidamente (con velocità superiore a 166 MHz), le 
  prestazioni dello schermo per la maggior parte dei programmi 
  migliorano quando si usa il bus master.

  Per usare il bus master con i programmi 3D (Direct3D/OpenGL), è 
  necessaria una richiesta di interrupt (IRQ -- interrupt request) 
  per la scheda grafica.La maggior parte dei computer assegna 
  automaticamente un'IRQ alle schede grafiche, ma non tutti 
  eseguono tale operazione. Se alla Scheda grafica in dotazione non 
  è stato assegnato un'IRQ, i programmi che usano il bus master 
  Matrox possono non funzionare correttamente. Per ulteriori 
  informazioni, consultare la guida Matrox o quella del sistema.

- DirectDraw e Programmi per la gestione del risparmio energetico

  Come dichiarato in "Microsoft DirectX Release Notes" (Note di 
  rilascio di Microsoft DirectX) del 30 settembre 1995, un gioco 
  DirectDraw può non riprendere correttamente se viene sospeso dai 
  programmi per la gestione del risparmio energetico.

- Installazione in versioni in lingue diverse di Windows

  Se si installa il software in una lingua diversa da quella del 
  sistema operativo, (per esempio software in inglese in un sistema 
  in giapponese), si possono verificare problemi con il testo e i 
  controlli della finestra di dialogo, che possono risultare 
  troncati. Ciò avviene a causa di differenze fra i font di sistema.

- Supporto OpenGL

  Si notino le seguenti limitazioni correlate al driver OpenGL (3D) 
  incluso nel driver video Matrox:

    [English...]

    - If you have a newer Matrox product or your Matrox software 
      was provided by the manufacturer of your computer, full 
      OpenGL support may be disabled with your Matrox display 
      driver. For a Matrox display driver with full OpenGL support 
      enabled, see the Matrox Web site (www.matrox.com/mga). (If 
      your Matrox product was provided by the manufacturer of your 
      computer, check the Web site of that manufacturer for a 
      display driver. A display driver provided by the manufacturer 
      of your computer is more likely to be tested with your 
      computer model.)

    [...English]

    - In 3D Studio MAX 2.0, è possibile che si verifichino dei 
      problemi con una finestra erroneamente ridisegnata. Se ciò si 
      verifica, fare semplicemente clic in una finestra per 
      aggiornare correttamente lo schermo. Questo problema non si 
      verifica con la versione 2.5 (o versioni successive) di 3D 
      Studio MAX.

[English...]

- DualHead DVDMax with a TV

  While viewing video with a TV using the "DualHead DVDMax" 
  feature, you may notice occasionnal jerky video playback (dropped 
  frames) after playing a video for a few minutes. If you view 
  video playback with your computer monitor, this problem shouldn't 
  occur.

[...English]
